УТВЕРЖДАЮ
КТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
лг С&С/7 зенская, 145

№пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание	
1	2	3	4	5	6	
Раздел 1. Новый Раздел	
0,1	Ящик с одним треполюсным рубильником,или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями,или с тремя блоками "предохранитель-выключатель",или с тремя предохранителями,устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 А	шт.	1	ФЕРм08-03-524- 10		
0,4	Приготовление растворов вручную: известковых легких	1 мЗ раствора	0,2	ТЕРр69- 12-03		
0,2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2	100 м борозд	0,6	ТЕР46-03-011-03		
0,8	Демонтаж осветительных приборов: патронов, подвесок	100 шт.	0,09	ТЕРр67-04-02		
0,1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм	100 отверстий	0,12	ТЕРр69-02-01		
1,2	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до: 100	шт.	3	ФЕРм08-03-523- 01		
2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 150	100 шт.	0,08	ФЕРм08-02-144-06		
5,2	Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение, мм2, до: 4x16	100 м трассы	0,3	ФЕРм08-02-404-02		
5,3	Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение, мм2, до: 2x6	100 м трассы	0,3	ФЕРм08-02-404- 01		
5,4	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2	100м	1,2	ФЕРм08-02-401- 01		
6	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до: 50	100м	0,6	ФЕРм08-02-410-02Применительно		
7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2. до: 6	100м	0,6	ФЕРм08-02-412- 02 Применительно		
8						
9	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка^к^ до: 6	шт.	9	ФЕРм08-03-599-01 Применит		
9,1	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 шт.	0,12	ФЕРм08-03-593-06		
9,2	Светильники с ртутными лампами на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах.включая установку ПРА	100 шт.	0,02	ФЕРм08-03-595-02		

1	2	3	4	5	6	
9,3	Кронштейн "Переход": на стене	шт.	2	ФЕРм08-02-364-02		
9,4	Пускорегулирующий аппарат (ПРА) отдельно стоящий	шт.	2	ФЕРм08-02-371-01		
10	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-,двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток. А, до: 100	шт.	21	ФЕРм08-03-526-07		
12	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100шт.	0,08	ФЕРм08-03-591-01		
13	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	шт.	6	ФЕРм08-03-526-01		
15	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или пгювода. сечение, мм2, до: 10	100 жил	0,6	ФЕРм08-03-574-01		

Составил      Согласовано